ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОМУ ТОВАРУ

Закупаемый товар: фильтрующий противогаз.
Количество товара: ___ шт.

Требования к функциональным характеристикам
Фильтрующий противогаз должен представлять собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и глаз для работы и выхода из опасной атмосферы, характеризующейся наличием вредных и опасных факторов. Фильтрующий противогаз должен быть предназначен для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.
В комплект каждой единицы фильтрующего противогаза должны входить:
1. Лицевая часть (маска).
2. [bookmark: _Hlk534206672]Комбинированный фильтр.
3. Сумка фильтрующего противогаза для его хранения и переноски.
4. Комплект незапотевающих пленок в металлической коробке и шнуры прижимные для крепления незапотевающих пленок (обязательны только если лицевая часть оснащена смотровыми стеклами).
5. Манжеты утеплительные (не менее чем на 40% от выпущенной партии противогазов) (обязательны только если лицевая часть оснащена смотровыми стеклами).
Допускаются иные комплектующие, если их наличие предусмотрено изготовителем .

Требования к техническим характеристикам
1. Категория лицевой части – маска категории не ниже 2 по ГОСТ 12.4.293-2015.
2. [bookmark: _Hlk534207154]Сочетание марок комбинированного фильтра – не менее A, B, E, K по ГОСТ 12.4.235-2012 (ГОСТ 12.4.235-2019).
3. Класс эффективности фильтрации газов и паров – не ниже 1 по ГОСТ 12.4.235-2012 (ГОСТ 12.4.235-2019).
4. Класс эффективности фильтрации аэрозолей – не ниже P3 по ГОСТ 12.4.246-2016.
5. По результатам прогнозирования поражающих факторов, характерных для региона заказчика, и в целях гарантированного исключения риска поражения человека в процессе проведения первоочередных (эвакуационных) мероприятий фильтрующий противогаз должен обеспечивать время защитного действия не менее 80 минут по следующим аварийно-химически опасным веществам ингаляционного действия: хлор (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 3,0 мг/дм3), сероводород (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 1,4 мг/дм3), аммиак (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 0,7 мг/дм3).
6. Срок хранения фильтрующих противогазов от изготовителя – не менее 13 лет с момента изготовления с целью сокращения затрат на освежение запасов (резервов) фильтрующих противогазов, за исключением незапотевающих пленок (при их наличии) со сроком хранения не менее 7 лет.

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам
[bookmark: _Hlk535137135]Лицевая часть (маска) фильтрующего противогаза должна обеспечивать подачу очищенного воздуха в органы дыхания и закрывать лицо. Лицевая часть (маска) должна состоять из корпуса с обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом, смотровых стекол или смотрового экрана, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, оголовья с лямками. 
Комбинированный фильтр фильтрующего противогаза должен обеспечивать защиту одновременно от газов, паров и аэрозолей. Комбинированный фильтр должен быть выполнен в корпусе из композиционного полимерного материала и иметь блочно-композитную конструкцию, либо должен быть выполнен в корпусе из металла, так как указанные типы фильтров обеспечивают меньшее сопротивление дыханию и имеют меньшую массу, что способствует снижению утомляемости пользователя в условиях проведения длительных эвакуационных мероприятий, что является значимым для различных возрастных категорий эвакуируемых лиц и лиц имеющих заболевания дыхательной системы.
Сумка должна быть предназначена для хранения и ношения фильтрующего противогаза. Сумка должна иметь ремень для ношения на плече.
Незапотевающие пленки должны обеспечивать предохранение стекол очкового узла лицевой части (маски) от запотевания. Для обеспечения гарантированной сохранности свойств незапотевающих пленок в процессе всего срока хранения, в том числе в условиях перепадов температур и влажности воздуха они должны быть упакованы в металлическую коробку, герметизированную по линии разъема изоляционной лентой.
Манжеты утеплительные должны обеспечивать предохранение стекол очкового узла от замерзания при эксплуатации фильтрующего противогаза в условиях отрицательных температур воздуха.

Требования к маркировке
[bookmark: _Hlk535138186]Маркировка на лицевой части (маске) должна быть четко различимой и стойкой. Маркировка лицевой части должна содержать указания на: рост (размер) лицевой части (при наличии ростового ассортимента у лицевой части), фирменное наименование или другое обозначение изготовителя, дату выпуска лицевой части или дата истечения срока годности лицевой части (как минимум, квартал и две последние цифры года).
Все надписи на комбинированном фильтре должны быть четкими и нанесенными несмываемой краской. Маркировка комбинированного фильтра должна содержать марку, класс и цветовую маркировку фильтра – цветовой код: коричневый, серый, желтый, зеленый, белый. Допускается дополнение цветовой маркировки другими цветовыми кодами, соответствующими маркам фильтров, которыми укомплектованы поставляемые фильтрующие противогазы. Маркировка комбинированного фильтра должна содержать фирменное наименование или другое обозначение изготовителя, дату выпуска комбинированного фильтра или дата истечения срока годности комбинированного фильтра (как минимум, квартал и две последние цифры года).

Требования к упаковке
Фильтрующие противогазы должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Фильтрующие противогазы должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 

Требования к безопасности
Фильтрующий противогаз должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его применении по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию он обеспечивал: необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов; отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей; необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении фильтрующего противогаза.

Требования к размерам
Поставляемая партия фильтрующих противогазов должна иметь следующее распределение по ростам (размерам) лицевых частей (масок): 1 рост – 40%, 2 рост – 40%, 3 рост – 20%, либо все лицевые части (маски) должны иметь один (универсальный) размер.

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.
Поставляемые фильтрующие противогазы должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Фильтрующие противогазы должны быть изготовлены не ранее 2020 года.
Партия фильтрующих противогазов должна сопровождаться следующими документами:
1. Руководство по эксплуатации – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место.
2. Паспорт или формуляр на партию – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию фильтрующих противогазов.
3. [bookmark: _Hlk534206693]Сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых фильтрующих противогазов.

Примечание
Значения показателей товара, которые можно определить только по результатам испытаний конкретной партии товара и/или которые не известны участнику закупки в связи с отсутствием у него необходимого товара, такой участник в составе заявки имеет право указать в неизменном виде, сопроводив такое значение показателя соответствующим примечанием. При этом такой показатель не должен противоречить вышеуказанным требованиям к товару.
